Sitty



|  |  |
| --- | --- |
| **Sitty SI 4101**  **dddddd** | Výrobce: RIM CZ a. s. |

**Sitty SI 4101**

Moderní a lehce působící stohovatelná židle bez područek s bukovou skořepinou na kovovém čtyřnohém rámu,

bez čalounění. Vhodná pro použití do veřejných a konferenčních sálů, v univerzitních, školských a vzdělávacích prostorách.

|  |  |
| --- | --- |
| Sedák + opěradlo | 11ti vrstvá lisovaná buková skořepina je pevně a bez viditelného spoje přichycena ke kovovému rámu. Tloušťka dýh je 1,05 mm.  Plastový kryt spodní strany sedáku zaručuje bezpečné stohování židlí bez poškození bukové skořepiny. |
| Rám | Pevný kovový rám z trubky ø20x1,5 mm. Povrchová úprava odolná černá prášková barva.  Kloubové kluzáky bez ostrých hran, s možností použití filce na dřevěné podlahy. |
| Čalounění | Tvarovaná skořepina je bez čalounění, lakovaná přírodním, vodou ředitelným lakem, s protipožární úpravou dle normy DIN 4102 B1. |
| Příplatkové provedení | * Rám chrom * Dubová skořepina (na dotaz) * Skořepina v provedení laminát (na dotaz) * Moření skořepiny dle požadavku (na dotaz) * Plastové kluzáky s filcem * Psací stolek * Řadová spojka * Úchyt k podlaze * Manipulační otvor na opěradle * Stohovací a přepravní vozík |
| Certifikát | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy. Tvarovaná překližka splňuje emisní normu na těkavé látky dle ČSN EN 636+A1:2015 tab. 3. - formaldehyd třídy E1.  U tvarované překližky SITTY jsou splněny standardy na hospodaření v lesích dle normy PEFC ST 2003:2012. |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |